附件：

西藏自治区地震局商品房屋顶防水层维修施工方案

西藏自治区地震局娘热路商品房252平方米的屋顶做防水层施工，现提出以下方案：

1. **材料要求及年限：**

防水材料为沥青、厚度为4.0MM光滑卷材中等材质，质量保质期为三年。

1. **施工面积**：252平方米。
2. **预算价格**：预算价为13200.0元，大写：壹万叁仟贰佰元整。（预算价包括材料费、人工费等所有费用）。
3. **施工要求**

所有卷材材料符合国家有关标准及规定和甲方要求的材质，铺设卷材前把屋面清理干净、待屋面晾干后才进行施工。工期为合同签订之日起6日内施工完成，施工中甲方参与现场监督和验收工作，如施工中不符合合同内要求的甲方有权要求施工方重新施工到验收合格。